**Завод сварочного оборудования «ТЭН и К»**

 *456313 г. Миасс, Челябинская область ,Объездная дорога 6/6*

 *т/ф: (3513) 54-34-70,54-31-30 www: tenik-miass.ru*

ПЕНАЛ П-6

**1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Пенал П-6 предназначен для хранения просушенных и (или) прокаленных горячих сварочных электродов на рабочем месте сварщика

Пенал может использоваться в любой отрасли народного хозяйства.

**2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические характеристики пенала приведены в таблице№1

 Таблица1

|  |  |
| --- | --- |
| Масса загружаемых электродов, кг | 6 |
| Время изменения температуры, загруженных в пенал, электродов (при температуре Токр.ср.18 С):**www.tenik-miass.ru**от 150 °С до 80 °С, час. не менееот 80 °С до 18 °С, час. не менее  | 2,54,0 |
| Габаритные размеры, мм | Ǿ135х520 |
| Масса, кг | 4 |

**2.КОМПЛЕКТНОСТЬ**

 - пенал П-6 1 шт.;

 - паспорт 1 шт.;

Подпись и штамп ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Свои пожелания о качестве нашего изделия, улучшении технических характеристик направлять по адресу изготовителя.