**Завод сварочного оборудования «ТЭН и К»**

*456313 г. Миасс, Челябинская область ,Объездная дорога 6/6*

*т/ф: (3513) 54-34-70,54-31-30 www: tenik-miass.ru*

ПЕНАЛ П-10

**1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Пенал П-10 предназначен для хранения просушенных и (или) прокаленных горячих сварочных электродов на рабочем месте сварщика

Пенал может использоваться в любой отрасли народного хозяйства.

**2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические характеристики пенала приведены в таблице

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Масса загружаемых электродов, кг | 10 |
| Время изменения температуры, загруженных в пенал, электродов (при температуре Токр.ср.18 С):  **www.tenik-miass.ru**  от 150 °С до 80 °С, час. не менее  от 80 °С до 18 °С, час. не менее | 2,5  4,0 |
| Габаритные размеры, мм | Ǿ150х520 |
| Масса, кг | 4.5 |

**2.КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- пенал П-10 1 шт.;

- паспорт 1 шт.;

Подпись и штамп ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Свои пожелания о качестве нашего изделия, улучшении технических характеристик направлять по адресу изготовителя.