** ООО ЗСО «ТЭН и К» тел.: +7(3513) 54-34-70, 54-31-30**

**ПРАЙС-ЛИСТ на сварочное оборудование (от 30 000 руб.) от 27.05.2021**

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 10/400**

Электропечь ПСПЭ10-400 предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных и передвижных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_0002-2 | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 10 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 110х140х550 |
| Габаритные размеры , мм | 190х250х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 15 |
| **Цена с НДС** | **4100** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 10/400.00М**

**(оснащение термометром)**

Электропечь ПСПЭ10-400.00М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных и передвижных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото прайс\ПСПЭ10-400-2.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 10 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 110х140х550 |
| Габаритные размеры , мм | 190х250х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 15 |
| **Цена с НДС** | **4900** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 10/400.01М**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПЭ10-400.01М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных и передвижных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от 04.09.2019\ПСПЭ 10-400.01М-2.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 10 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 110х140х550 |
| Габаритные размеры , мм | 190х250х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 15 |
| **Цена с НДС** | **7700** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 20/400**

Электропечь ПСПЭ20-400 предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных и передвижных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\Tenik-plus (04_09_2019)\Tenik-plus (04_09_2019)\ПСПЭ20-400-2.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 20 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 140х170х550 |
| Габаритные размеры , мм | 220х280х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 20 |
| **Цена с НДС** | **5200** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 20/400.00М**

**(оснащение термометром)**

Электропечь ПСПЭ20-400.00М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных и передвижных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото прайс\ПСПЭ10-400-2.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 20 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 140х170х550 |
| Габаритные размеры , мм | 220х280х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 20 |
| **Цена с НДС** | **5900** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 20/400.01М**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПЭ20-400.01М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных и передвижных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_20140123_094625 | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 20 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 140х170х550 |
| Габаритные размеры , мм | 220х280х785 |
| Масса изделия, кг, не более | 21 |
| **Цена с НДС** | **8700** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 40/400**

Электропечь ПСПЭ 40-400 предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 40 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 300х200х550 |
| Габаритные размеры , мм | 410х400х675 |
| Масса изделия, кг, не более | 40 |
| **Цена с НДС** | **9000** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 40/400.00М**

**(оснащение термометром)**

Электропечь ПСПЭ 40-400.00М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\Tenik-plus (04_09_2019)\Tenik-plus (04_09_2019)\ПСПЭ50-400 (noname)-1.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 40 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 300х200х550 |
| Габаритные размеры , мм | 410х400х675 |
| Масса изделия, кг, не более | 40 |
| **Цена с НДС** | **9600** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 40/400.01М**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПЭ 40-400.01М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\3\с конвекцией-8.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 50 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 300х200х550 |
| Габаритные размеры , мм | 545х400х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 45 |
| **Цена с НДС** | **13500** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 50/400**

Электропечь ПСПЭ 50-400 предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\Tenik-plus (04_09_2019)\Tenik-plus (04_09_2019)\ПСПЭ50-400-1.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 50 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 300х245х550 |
| Габаритные размеры , мм | 410х400х675 |
| Масса изделия, кг, не более | 50 |
| Цена с НДС | **9500** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 50/400.00М**

**(оснащение термометром)**

Электропечь ПСПЭ 50-400.00М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\Tenik-plus (04_09_2019)\Tenik-plus (04_09_2019)\ПСПЭ50-400 (noname)-1.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 50 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 300х245х550 |
| Габаритные размеры , мм | 410х400х675 |
| Масса изделия, кг, не более | 50 |
| Цена с НДС | **10200** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 50/400.01М**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПЭ 50-400 предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\3\с конвекцией-8.jpg | Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 50 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 300х245х550 |
| Габаритные размеры , мм | 545х400х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 50 |
| **Цена с НДС** | **14000** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 90/400.01М**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПЭ 90-400.01М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0002.tif** | Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 6,3 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 90 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 450х280х550 |
| Габаритные размеры , мм | 690х425х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 70 |
| **Цена с НДС** | **17000** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 160/400.01М**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПЭ 160-400.01М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0002.tif** | Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 8,4 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 160 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 600х440х550 |
| Габаритные размеры , мм | 840х580х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 110 |
| **Цена с НДС** | **24200** |

**Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 200/400.01М**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПЭ 200-400.01 предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0002.tif** | Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 10,6 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 200 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 750х440х550 |
| Габаритные размеры , мм | 990х580х710 |
| Масса изделия, кг, не более | 130 |
| **Цена с НДС** | **30000** |

**Печь сушки и прокалки сварочного флюса ПСПФ 120/400**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПФ 120-400 предназначена для прокалки и сушки сварочного флюса при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\1\Desktop\IMG_0002-1.tif | Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 10,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 120 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 500х500х600 |
| Габаритные размеры , мм | 1320х740х600 |
| Масса изделия, кг, не более | 100 |
| **Цена с НДС** | **30000** |

**Печь сушки и прокалки сварочного флюса ПСПФ 200/400**

**(цифровая индикация, реле времени)**

Электропечь ПСПФ 200-400 предназначена для прокалки и сушки сварочного флюса при заданной температуре в стационарных условиях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\1\Desktop\IMG_0002-1.tif** | Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 10,0 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, °С | 50-400 |
| Единовременная загрузка электропечи , кг | 200 |
| Размеры рабочего пространства , мм | 500х500х800 |
| Габаритные размеры , мм | 1520х740х600 |
| Масса изделия, кг, не более | 130 |
| **Цена с НДС** | **33000** |

**Пенал термос (П-6, ПТ-5), Термопенал (ПЭ6/150, ТП5/150)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЭ6/150** | **ТП5/150** | **Наименование параметра** | **Тип** | |
| пенал copy | C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\ПТ5 и другие\ТП 5-15.jpg |
| **ПТ-5, П-6** | **ТП5/150, ПЭ6/150** |
| Масса загружаемых электродов, кг | 5-6 | 5-6 |
| Номинальная мощность, Вт |  | 200 |
| Номинальное напряжение, В |  | 36-60, 90, 220 |
| Масса, кг с загрузкой. | 9-10 | 9-10 |
| **Цена с НДС** | **1300** | **1900** |

**Пенал термос (П-10,ПТ-10), Термопенал (ПЭ10/150, ТП10/150).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЭ10/150** | **ТП10/150** | **Наименование параметра** | **Тип** | |
| пенал copy | C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\ПТ5 и другие\ТП 5-15.jpg |
| **П-10, ПТ10** | **ПЭ10/150, ТП10/150** |
| Масса загружаемых электродов, кг | 10 | 10 |
| Номинальная мощность, Вт |  | 200 |
| Номинальное напряжение, В |  | 36-60, 90, 220 |
| Масса, кг с загрузкой. | 15 | 15 |
| **Цена с НДС** | **1400** | **2100** |

**Термопенал ( ТП8/150, ТП8/130).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Дмитрий\Desktop\фото для сайта\ОТ КЛИЕНТА\Фотки от клиента\Фотки от 4 сентября\ПТ5 и другие\ТП 5-15.jpg | **Наименование параметра** | **Тип** |
| **ТП8/150, ТП8/130** |
| Масса загружаемых электродов, кг | 8 |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальное напряжение, В | 36-60, 90, 220 |
| Масса, кг с загрузкой. | 13 |
| **Цена с НДС** | **2100** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  456313 Челябинская обл., г. Миасс, Объездная дорога 6/6**

**Тел/факс (3513) 54-34-70, 54-31-30,** [**www.tenik-miass.ru**](http://www.tenik-miass.ru)**, e-mail:** [**tenik\_plus@mail.ru**](mailto:dima_tenik@mail.ru)